{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["1 - Zadanie","2 - Zadanie","02 - Zadanie","03 - Zadanie","04 - Zadanie"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 - Zadanie","index":0,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Orávka"]
["Objekt: ",null,"SO 01 - dĺžka 230 m"]
["Časť:",null,"Úsek 1 - 147 m"]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Orávka"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",null,"Orávka",null,null,"Dátum: ","18. 10. 2021"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[1,"221","577164261.S","Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm   ","m2",{"v":661.5,"d":"661.500"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[2,"221","938909311.S","Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   ","m2",{"v":661.5,"d":"661.500"}]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[3,"221","998225111.S","Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   ","t",102.923]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]

{"sheet":"2 - Zadanie","index":1,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Orávka"]
["Objekt: ",null,"SO 01 - dĺžka 230 m"]
["Časť:",null,"Úsek 2 - 83 m"]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Orávka"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",null,"Orávka",null,null,"Dátum: ","18. 10. 2021"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[1,"221","577164261.S","Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm   ","m2",{"v":373.5,"d":"373.500"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[2,"221","938909311.S","Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   ","m2",{"v":373.5,"d":"373.500"}]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[3,"221","998225111.S","Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   ","t",58.113]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]

{"sheet":"02 - Zadanie","index":2,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Orávka"]
["Objekt: ",null,"SO 02 - dĺžka 273 m"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Orávka"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",null,"Orávka",null,null,"Dátum: ","18. 10. 2021"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[1,"221","573231111.S","Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   ","m2",{"v":1228.5,"d":"1228.500"}]
[2,"221","577144261.S","Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   ","m2",{"v":1228.5,"d":"1228.500"}]
[3,"221","577144361.S","Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   ","m2",{"v":1228.5,"d":"1228.500"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[4,"221","938909311.S","Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   ","m2",{"v":1228.5,"d":"1228.500"}]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[5,"221","998225111.S","Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   ","t",{"v":319.57,"d":"319.570"}]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]

{"sheet":"03 - Zadanie","index":3,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Orávka"]
["Objekt: ",null,"SO 03 - dĺžka 140 m"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Orávka"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",null,"Orávka",null,null,"Dátum: ","18. 10. 2021"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[1,"221","577164261.S","Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm   ","m2",{"v":630,"d":"630.000"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[2,"221","938909311.S","Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   ","m2",{"v":630,"d":"630.000"}]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[3,"221","998225111.S","Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   ","t",98.022]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]

{"sheet":"04 - Zadanie","index":4,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Orávka"]
["Objekt: ",null,"SO 04 - dĺžka 93 m"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Orávka"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",null,"Orávka",null,null,"Dátum: ","18. 10. 2021"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[1,"221","573231111.S","Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   ","m2",{"v":418.5,"d":"418.500"}]
[2,"221","577144261.S","Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   ","m2",{"v":418.5,"d":"418.500"}]
[3,"221","577144361.S","Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   ","m2",{"v":418.5,"d":"418.500"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[4,"221","938909311.S","Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   ","m2",{"v":418.5,"d":"418.500"}]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[5,"221","998225111.S","Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   ","t",108.864]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]